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前  言

为落实重庆市住房和城乡建设委员会《关于推进绿色建筑高品质高质量发展的意见》（[2019]23号）的相关要求，加快推进我市绿色建材推广应用工作，规范我市民用建筑工程绿色建材应用比例核算方法，经广泛调查研究，基于国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378关于绿色建材应用比例计算的相关要求，研究制定《重庆市民用建筑工程绿色建材应用比例核算技术细则》。
本技术细则主要技术内容是：适用范围、基本规定、核算方法、核算资料及附件。
本技术细则由重庆市住房和城乡建设委员会负责管理。
主编单位：重庆市绿色建筑技术促进中心
参编单位：重庆市建设技术发展中心
          重庆市绿色建筑与建筑产业化协会
          中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司


重庆市民用建筑工程绿色建材应用比例核算技术细则

1  适用范围
1.0.1  《重庆市民用建筑工程绿色建材应用比例核算技术细则》（以下简称“技术细则”）适用于重庆市民用建筑工程绿色建材应用比例的核算。
2  基本规定
2.0.1  绿色建材应用比例的核算单元应符合重庆市《绿色建筑评价标准》DBJ50/T-066的相关要求。
2.0.2  按相关要求应进行绿色建材应用比例核算的建筑工程项目应在工程项目能效测评之前开展绿色建材应用比例的核算。
2.0.3  绿色建材应用比例核算指标应由主体结构材料指标、围护墙和内隔墙指标、装修指标和其他指标等4类指标组成，且每类指标按子类别分设二级指标。
2.0.4  绿色建材应用比例4类核算指标合计100分，其中主体结构材料指标设置30分、围护墙和内隔墙指标设置15分、装修指标设置25分、其他指标设置30分。绿色建材应用比例核算指标实际得分值按本《技术细则》第3章核算方法的相关要求经计算确定。

3  核算方法

3.0.1  建筑工程绿色建材应用比例应按下式进行计算：
P=[(S1+S2+S3+S4)/100]×100%               （3.0.1）
式中：P-绿色建材应用比例；
         S1-主体结构材料指标实际得分值；
S2-围护墙和内隔墙指标实际得分值；
S3-装修指标实际得分值；
S4-其他指标实际得分值。
注：某类材料如尚未纳入重庆市绿色建材采信应用数据库，则在式中分母的“100”中扣除设定的相应指标分值后计算，扣除分值不应超过25分。
3.0.2  绿色建材应用比例各项核算指标的实际得分值计算应按表3.0.2相关要求进行。
表3.0.2  绿色建材应用比例核算要求
	评估指标
	技术要求
	计量单位
	分值设定

	一级指标
	二级指标
	
	
	

	主体结构（S1）
	预拌混凝土
	80%≤PS1a≤100%
	m³
	10～20*

	
	预拌砂浆
	50%≤PS1b≤100%
	m³
	5～10*

	围护墙和内隔墙（S2）
	非承重围护墙
	PS2a≥80%
	m³
	10

	
	内隔墙
	PS2b≥80%
	m³
	5

	装修（S3）
	外墙装饰面层涂料、面砖、非玻璃幕墙板等
	PS3a≥80%
	m2
	5 

	
	内墙装饰面层涂料、面砖、壁纸等
	PS3b≥80%
	m2
	5

	
	室内顶棚装饰面层涂料、吊顶等
	PS3c≥80%
	m2
	5

	
	室内地面装饰面层木地板、面砖等
	PS3d≥80%
	m2
	5

	
	门窗、玻璃
	PS3e≥80%
	m2
	5

	其他（S4）
	保温材料
	80%≤PS4a≤100%
	m2
	5~10*

	
	卫生洁具
	PS4b≥80%
	具
	5

	
	防水材料
	PS4c≥80%
	m2
	5

	
	密封材料
	PS4d≥80%
	kg
	5

	
	其他
	PS4e≥80%
	—
	5


注：表中带“*”项的分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后1位。
3.0.3  绿色建材应用比例核算时，其各项二级指标材料应用总量和绿色建材应用量应以项目竣工图文件为依据编制的决算清单为准。
3.0.4  建筑材料判定是否为绿色建材产品应以重庆市绿色建材采信数据库为依据。
3.0.5  各项二级指标绿色建材应用比例的核算方法应按下列要求：
1  预拌混凝土绿色建材应用比例应按下式计算：
                     PS1a=V1a/V×100%                  (3.0.5-1)
式中：PS1a-预拌混凝土绿色建材应用比例；
      V1a-工程应用预拌混凝土绿色建材的体积之和；
      V-工程所有混凝土体积之和。
2  预拌砂浆绿色建材应用比例应按下式计算：
                   PS1b=V1b/V×100%                   (3.0.5-2)
式中：PS1b-预拌砂浆绿色建材应用比例；
      V1b-工程应用预拌砂浆绿色建材的体积之和，；
V-工程所有砂浆体积之和。
注：干混砂浆以kg或t计量时，应按产品使用说明要求统一换算为体积。
3  非承重围护墙绿色建材应用比例应按下式计算：
                  PS2a=V2a/V×100%                   (3.0.5-3)
式中：PS2a-非承重围护墙绿色建材应用比例；
      V2a-各楼层非承重围护墙应用绿色建材的体积之和；
   V-各楼层非承重围护墙应用材料的体积之和。
注：当各楼层非承重围护墙以面积计量时（如建筑外墙挂板），应按其外墙挂板面积与厚度换算成体积，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积。
4  内隔墙绿色建材应用比例应按下式计算：
                  PS2b=V2b/V×100%                 (3.0.5-4)
式中：PS2b-内隔墙绿色建材应用比例；
      V2b-各楼层内隔墙应用绿色建材的体积之和。
      V-各楼层内隔墙材料总体积。
注：当各楼层内隔墙采用建筑内隔墙以面积计量时（如内隔墙板），应按其内隔墙板的面积与厚度换算成体积，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积。
5  外墙装饰面层绿色建材应用比例应按下式计算：
                PS3a=A3a/A×100%                    (3.0.5-5)
式中：PS3a-外墙装饰面层绿色建材应用比例；
      A3a-外墙装饰面层应用绿色建材的墙面面积之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积；
      A-外墙装饰面层总面积，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积。
注：外墙选用涂料饰面层时且以kg或t计量时，应按其产品的理论涂布率换算成面积（仅计算面漆），当无特殊说明普通涂料的理论涂布率可按5m2/kg取值，真石漆涂料理论涂布率可按10 m2/kg取值。
6  内墙装饰面层绿色建材应用比例应按下式计算：
                 PS3b=A3b/A×100%                    (3.0.5-6)
式中：PS3b-内墙装饰面层绿色建材应用比例；
      A3b-内墙装饰面层应用绿色建材的墙面面积之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积；
      A-内墙装饰面层总面积，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积。
注：内墙选用涂料饰面层时且以kg或t计量时，应按其产品的理论涂布率换算成面积（仅考虑面漆或罩面漆），当无特殊说明普通涂料的理论涂布率可按5m2/kg取值。
7  室内顶棚装饰面层绿色建材应用比例应按下式计算：
                 PS3c=A3c/A×100%                    (3.0.5-7)
式中：PS3c-室内顶棚装饰面层绿色建材应用比例；
      A3c-室内顶棚装饰面层应用绿色建材的面积之和，计算时可不扣除预留洞口及灯具、设备等的面积；
      A-室内顶棚装饰面层总面积，计算时可不扣除预留洞口及灯具、设备等的面积。
注：顶棚选用涂料饰面层时且以kg或t计量时，应按其产品的理论涂布率换算成面积（仅考虑面漆或罩面漆），当无特殊说明普通涂料的理论涂布率可按5m2/kg取值。
8  室内地面装饰面层绿色建材应用比例应按下式计算：
                     PS3d=A3d/A×100%                  (3.0.5-8)
式中：PS3d-室内地面装饰面层绿色建材应用比例；
      A3d-室内地面装饰面层应用绿色建材的面积之和；
      A-室内地面装饰面层总面积。
9  门窗、玻璃绿色建材应用比例应按下式计算：
                  PS3e=A3e/A×100%                  (3.0.5-9)
式中：PS3e -门窗、玻璃绿色建材应用比例；
      A3e-门窗、玻璃应用绿色建材的面积之和；
      A-门窗、玻璃总面积。
注：门窗、玻璃主要包括木质、铝合金、塑钢、玻璃门窗等，也包括室内玻璃隔断，防火门、人防门等特种门不计入门窗玻璃总面积。
10  保温材料绿色建材应用比例应按下式计算：
                 PS4a=A4a/A×100%                 (3.0.5-10)
式中：PS4a -保温材料绿色建材应用比例；
         A4a-保温材料应用绿色建材的面积之和；
         A-需要进行保温的总面积。
注：当保温材料以体积计量时，应按其体积与厚度换算成面积。
11  卫生洁具绿色建材应用比例应按下式计算：
                 PS4b=T4b/T×100%                   (3.0.5-11)
式中：PS4b-卫生洁具绿色建材应用比例；
        T4b-卫生洁具应用绿色建材的套数之和；
        T-工程卫生洁具总套数。
12  防水材料绿色建材应用比例应按下式计算：
                  PS4c=A4c/A×100%                  (3.0.5-12)
式中：PS4c-防水材料绿色建材应用比例；
        A4c-防水材料应用绿色建材的面积之和；
        A-防水材料应用的总面积。
13  密封材料绿色建材应用比例应按下式计算：
PS4d=M4d/M×100%                  (3.0.5-13)
式中：PS4d –密封材料绿色建材应用比例；
        M4d-密封材料应用绿色建材的质量之和；
        M-密封材料应用的总质量（包含建筑密封胶和密封条等）。
14  其他主要材料绿色建材应用比例参照上述公式计算，满足相关条件时可得5分。
3.0.6  进行绿色建材应用比例计算时，还应满足以下要求：
1  预拌混凝土应包含预制部品部件的混凝土用量；预拌砂浆应包含预制部品部件的砂浆用量；围护墙、内隔墙采用预制构件时，计入相应体积计算；结构保温装修等一体化构件分别计入相应的墙体、装修、保温、防水材料计算公式进行计算。
2  非承重围护墙、内隔墙核算其绿色建材应用体积时，砌筑砂浆、连接配件、填缝材料等为非绿色建材时，体积可不扣除。
3  当非承重围护墙采用围护墙与保温装饰一体化时，外墙装饰饰面层与非承重围护墙两项可分别计分。
4  当内隔墙采用隔墙与保温装饰一体化时，内隔墙与内隔墙装饰面层两项可分别计分。
5  玻璃幕墙应按外墙装饰面层计算，玻璃内隔墙应按内隔墙计算，室内低于层高的玻璃隔断应按门窗玻璃计算。

4 核算资料

4.0.1  按相关要求应开展绿色建材应用比例核算的项目，建设单位应向绿色建材应用比例核算单位提交对应的技术支撑材料，并对其提交材料的真实性和完整性负责。
4.0.2  建设单位提供的技术支撑材料应包含下列内容：
1  工程竣工说明及竣工图；
2  工程材料决算明细；
3  主要材料合同或发票复印件；
4  材料进场验收移交表；
5  施工记录文件；
6  相关产品使用说明；
7  产品性能检测报告（有效期内）
8  绿色建材标识证书（有效期内）；
9  其他证明文件。
4.0.3  绿色建材应用比例核算单位应对建设单位提交的技术支撑材料进行审查、核算，并出具绿色建材应用比例核算报告（模板见附件A），必要时应对其绿色建材应用情况及技术支撑材料真实性进行抽查。
4.0.4  绿色建材应用比例核算报告应包含以下内容：
1  基本情况表；
2  主要建筑材料应用明细表；
3  绿色建材应用比例核算汇总表；
4  绿色建材应用比例核算结论表；
5  现场抽查核验佐证材料。
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项目名称：                                

建设单位：                                 

核算单位：                                
  
编制日期：                                 

     



一、基本信息表
	项目名称
	

	项目地址
	

	项目类别
	居住建筑              公共建筑 

	建设单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	设计单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	施工单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	建筑面积
	
	楼栋总数
	

	结构类型
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	核算单位
	

	核算成员
	

	核算时间
	





二、主要建筑材料应用明细表
	类别
	材料名称
	规格
型号
	材料供应单位
	竣工图
决算量
	绿色建材
标识等级

	主体
结构
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	……
	……
	……

	围护墙和内隔墙
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	……
	……
	……

	装修
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	……
	……
	……

	其他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	……
	……
	……


注：1 当某类材料为非绿色建材，绿色建材等级栏目填写“/”；
2 当某项目为多栋建筑构成，按编号分别列出；
3 表中相关数据应按企业提供技术支撑材料填写，必要时应对其提供材料进行抽查。

三、绿色建材应用比例核算
	材料类别
	计量单位
	绿色建材应用量
	建筑材料应用总量
	绿色建材应用比例
	绿色建材核算分值

	预拌混凝土
	m³
	
	
	
	

	预拌砂浆
	m³
	
	
	
	

	非承重围护墙
	m³
	
	
	
	

	内隔墙
	m³
	
	
	
	

	外墙装饰面层涂料、面砖、非玻璃幕墙板等
	m2
	
	
	
	

	内墙装饰面层涂料、面砖、壁纸等
	m2
	
	
	
	

	室内顶棚装饰面层涂料、吊顶等
	m2
	
	
	
	

	室内地面装饰面层木地板、面砖等
	m2
	
	
	
	

	门窗、玻璃
	m2
	
	
	
	

	保温材料
	m2
	
	
	
	

	卫生洁具
	具
	
	
	
	

	防水材料
	m2
	
	
	
	

	密封材料
	kg
	
	
	
	

	其他
	—
	
	
	
	


注：1 按《重庆市民用建筑工程绿色建材应用比例核算技术细则》第3.0.5的要求，分别计算各单项绿色建材应用比例；
2 按《重庆市民用建筑工程绿色建材应用比例核算技术细则》第3.0.2的要求，分别计算各单项位绿色建材应用比例核算分值；
3 当某项目为多栋建筑构成，按栋的编号分别列出。

四、绿色建材应用比例核算结论表
	工程项目
	
	楼栋编号
	


	评估指标
	计量单位
	应用比例要求
	设定
分值
	实际应用比例
	实际核算分值 

	一级指标
	二级指标
	
	
	
	
	

	主体结构S1
	预拌混凝土
	m³
	80%≤PS1a≤100%
	10～20*
	
	

	
	预拌砂浆
	m³
	50%≤PS1b≤100%
	5～10*
	
	

	围护墙和内隔墙S2
	非承重围护墙
	m³
	PS2a≥80%
	10
	
	

	
	内隔墙
	m³
	PS2b≥80%
	5
	
	

	装修S3
	外墙装饰面层涂料、面砖、非玻璃幕墙板等
	m2
	PS3a≥80%
	5 
	
	

	
	内墙装饰面层涂料、面砖、壁纸等
	m2
	PS3b≥80%
	5
	
	

	
	室内顶棚装饰面层涂料、吊顶等
	m2
	PS3c≥80%
	5
	
	

	
	室内地面装饰面层木地板、面砖等
	m2
	PS3d≥80%
	5
	
	

	
	门窗、玻璃
	m2
	PS3e≥80%
	5
	
	

	其他S4
	保温材料
	m2
	80%≤PS4a≤100%
	5~10*
	
	

	
	卫生洁具
	具
	PS4b≥80%
	5
	
	

	
	防水材料
	m2
	PS4c≥80%
	5
	
	

	
	密封材料
	kg
	PS4d≥80%
	5
	
	

	
	其他
	—
	PS4e≥80%
	5
	
	

	绿色建材应用比例
	P= [(S1+S2+S3+S4)/100]*100%
	100
	

	核算成员
	
核算人（签字）：                  校对人（签字）：
年   月   日

	核算单位
	                                                  
盖章
年   月   日


注：当某项目为多栋建筑构成，按编号分别列出。
五、绿色建材应用比例核算佐证材料
注：核算单位需附上对现场抽查核验佐证材料，如现场照片、现场核查记录文档等。


